**Нанесение модельных линий**

Нанесение линии цепьнокроеного нагрудника

llзменение лекала кармана согласно эскизу и описанию

Тlзменение формы нижнего среза фартука согласно эскизу и описанию модепи

Готовые выкройки модели — результат моделирования



Н.О



Фарlук с uenьuoxpoeuым иагрупником

1 деzапь

.О

/

cepenııHa nepena. cruö

10 мм

Kapмau - 2 петапи Бретепь - 2 nezanи

серединысгиб

10 mr Пояс - 2 детапи