# Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

10-11 класс

# Изготовление сервировочной салфетки Задание Материалы

Изготовить сервировочную 1. Гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань 25 салфетку См\*25 см

1. Ткань для отделки (набивная, мелким

рисунком) 15 см\*15 см

1. Элементы декора:
* тесьма или кружево шириной 1-1,5 см — 55 см;
* атласные тонкие (шириной 3-5 мм) ленты — по 55 см 3-x разных цветов
1. Швейные нитки

Салфетки используются для сервировки стола. Их размещают под тарелки и столовые приборы, применяют качестве фигурных украшений. Основное предназначение салфеток — защита скатерти, накрывающей стол, от загрязнения. Индивидуальные салфетки из ткани предохраняют одежду от попадания пищи. Салфетки представляют собой прямоугольник или квадрат, обработанный по краям оверолоком и обшитый кружевом, тесьмой или бахромой.

# Последовательность выполнения задания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Название операции** | **Графическое изображение** |
| 1 | Продумайте оформлениевашей салфетки.При необходимости выполните эскиз изделия с декором.Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы. От места расположения декора, возможно, поменяется порядок выполнения работы. Не задерживайтесь на этом этапе! Декор можно выполнить до или после изготовления образца. | *Mecmo для Вашего предварительного**эскиза* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | На изнаночной сторонесалфетки наметить припуски, отступив от срезов на 40 мм. |  |
|  | Один срез салфетки подогнутьна изнаночную сторону по намеченной линии и поставить метку у смежного среза. |  |
| 4 | Подогнуть второй срезсалфетки и поставить метку у другого смежного среза. |  |
| 5 | Таким образом поставитьметки у всех срезов. |  | — |  |
|  |
| 6 | Полученные метки соединитьпрямыми линиями. Каждая линия должна проходить через точку пересечения намеченных линий припусков. |  |  |  |
| 7 | Угол салфетки перегнутьлицевой стороной внутрь. Совместить отрезки намеченной линии. |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стачать по намеченной линии.Строчку закончить на расстоянии 10 мм от срезов. |  |
| 8 | Припуски срезать до ширины 5 |  |
| 9 | Припуски разутюжить. |  |
| 10 | Уголки вывернуть на лицевуюсторону |  |
| 11 | Внутренние срезы салфеткиподогнуть на изнаночную сторону, заметать и застрочить. Ширина шва 1 мм. |  |
| 12 | Выполнить декорированиесалфетки. |  |
| 13 | Салфетку приутюжить. |  |

Карта поопера Uионного контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Количествобаллов | Пофакту |
|  | Размеры готовой салфетки 21 см\*21 см 31..2 мм | 2 |  |
| 2 | Одинаковая ширина подгибки по всем срезам салфетки40 ммА1 мм | 3 |  |
| 3 | Симметричность уголков салфетки да/нет | 3 |  |
| 4 | Качество выправленных уголков, их влажно-тепловаяобработка да/нет | 2 |  |
| 5 | Ширина шва застрачивания срезов салфетки 1...2 мм | 2 |  |
| 6 | Грамотное и уместное композиционное решение исогласованность размеров салфетки и декоративных элементовда/нет | 2 |  |
| 7 | Оригинальное использование декоративных деталей (детали) иэлементов отделки дшнет | 2 |  |
| 8 | Качество влажно-тепловой обработки дшнет | 2 |  |
| 9 | Аккуратность работы да/нет | 2 |  |
|  | Итого | 20 |  |