Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

6 класс Изготовление ключницы из фетра

Задание Материалы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовить из | фетра | ключницу | в | 1. Фетр 7 см\*12 см для основы домика |
| виде домика |  |  |  | 2. Фетр 6 см\*18 см для крыши домика. |
|  | | | | 3. Тонкий шнур. |
| 4. Мулине в цвет основы домика |
| оформления лицевой стороны |

домика: мулине зеленого цвета, кусочки фетра разных цветов, бусины, бисер.

Ключница - это не только красивый и оригинальный аксессуар, но и очень


П]ЗЗКТИЧНіlЯ **BeЩИЦi1,** КОТО]ЗЗЯ ЗЗЩИЩЗeT ПОДКЛЗДК И Кі1]ЗМЗШКИ G МКИ ОТ ]3ЗЗ]ЗЫВОВ

ключами, а так же позволяет быстро отыскать ключи в бездонных просторах наших сумочек. Ключницу можно сшить из ткани, фетра, кожи.

Последовательность выполнения задания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название операции | Графическое изображение |
| 1 | Продумайте оформление лицевой  стороны ключницы (дверь домика, окна, крыша и т.д.).  При необходимости выполните эскиз изделия с декором.  Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы. От места расположения декора, возможно, поменяется порядок выполнения работы. Ваши первоначальные идеи могут | *Mecmo для Вашего предварительного*  *эскиза* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | измениться. Не задерживайтесь на  этом этапе! Декор можно выполнить до или после изготовления образца. |  |
| 2 | Вырезать шаблон домика и крыши    Из фетра по шаблону без припусков на швы выкроить следующие детали:   * домик — 2 детали * крыша — 2 детали.   Также выкроить детали для оформления лицевой стороны | ДO bf tfK |
|  | Оформить лицевую сторону домика.  Обязательно у домика должна быть дверь и окно. |  |
| 4 | Нижние края деталей домика  обметать петельными стежками | Петельный шов |
| 5 | Деталь крыши наложить на деталь  домика и соединить петельными стежками по нижнему краю крыши. |  |
| 6 | Аналогично соединить вторую  деталь крыши с деталью домика |




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Части домика сложить изнаночными  GТО]ЗОНЗМИ ВИ Т]ЗЬ И СOeДИHИTЬ ПО  боковым сторонам и по верхним сторонам крыши петельными стежками.  В верхней части крыши оставить отверстие длиной 5 мм для продевания шнура |  |
| 8 | В отверстие вставить шнур. На  верхнем конце шнура завязать узелок или надеть бусину. Ко  ВТО]ЗОМ КОНЦ ШН ]311 BПOGЛeДGTBИИ  будет прикрепляться кольцо от ключей |  |

Карта поопера Uионного контроля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | | | Количество баллов | По факту |
|  | Качество раскроя деталей (симметричность, ровность краев  деталей) да/нет | | | 2 |  |
| 2 | Оформление лицевой стороны домика: грамотное и уместное  композиционное решение; согласованность с размерами всей работы да/нет | | |  |  |
|  | Оригинальное использование элементов  определённой «смысловой идеи оформления» | отделки, | наличие  да/нет |  |  |
| 4 | Качество шва обработки нижних срезов домика (равномерность  стежков, одинаковое расстояние от краев до шва) да/нет | | | 2 |  |
| 5 | Качество шва соединения крыши с деталями домика  (равномерность стежков, одинаковое расстояние от краев до шва) да/нет | | |  |  |
| 6 | Качество шва соединения боковых срезов домика и срезов  крыши (равномерность стежков, одинаковое расстояние от краев до шва) дшнет | | | 4 |  |
| 7 | Наличие шнура для ключей, оформление его верхнего конца  (узелок, бусина) да/нет | | |  |  |
|  | Аккуратность работы |  | да/нет | 2 |  |
|  | Итого | | | 20 |  |

**Шаблон для раскроя**

**Kpama**

**2диыт**

2диыт

