# Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

8 класс Изготовление браслета из фетра

Задание Изготовить браслет из фетра

# Материалы

1. Фетр длиной 20 см и шириной 5 см
2. Кусочки фетра разных цветов для декорирования
3. Мулине разных цветов
4. Бусинки для декорирования
5. 2 кнопки для пришивания



**Последовательность выполнения задания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Название операции** | **Графическое изображение** |
| 1 | Продумайте оформлениевнешней стороны браслета. При необходимости выполните эскиз изделия с декором.Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы. От места расположения декора, возможно, поменяется порядок выполнения работы. Ваши первоначальные идеи могут измениться. Незадерживайтесь на этом этапе! Декор можно выполнить до или после | *Mecmo для Вашего предварительного эскиза* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | изготовления образца. |  |
| 2 | Вдоль срезов браслетапроложить строчку прямых стежков, подобрав мулине подходящего цвета.Расстояние от срезов до строчки 3 мм. Длина стежка 10 |  |
|  | Выполнить декорированиелицевой стороны браслета |  |
| 4 | На левом конце браслета наизнаночную сторону пришить кнопки (пришить верхнюю часть кнопки (со стерженьком)).Пришивать кнопку швом«через край», делая 3-4 стежка в каждое отверстие и только потом переходя к следующему. Нить при переходе можно проводитьNOДKHONKOЙ.Следите за тем, чтобы с лицевой стороны получались маленькие и аккуратные стежки. | Расположение кнопокПришивание кнопки |
| 5 | На правом конце браслета налицевой стороне наметить местоположение нижней части кнопки и пришить кнопку.Пришивать кнопку швом«через край», делая 3-4 стежка в каждое отверстие и только потом переходя к следующему. Нить при переходе можно проводитьNOДKHONKOЙ. | Расположение кнопокПришивание кнопки |

Карта поопера Uионного контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Количествобаллов | Пофакту |
|  | Размеры браслета в готовом виде:длина 200 ммА1 мм ширина 50 ммА1 мм | 2 |  |
| 2 | Расстояние от срезов браслета до строчки прямых стежков3 мм 31 мм | 2 |  |
| 3 | Длина прямых стежков 10 мм 31 мм | 2 |  |
| 4 | Оформление лицевой стороны браслета: грамотное и уместноекомпозиционное решение; согласованность с размерами всей работы да/нет | 3 |  |
| 5 | Оригинальное использование элементов отделки, наличиеопределённой «смысловой идеи оформления» да/нет |  |  |
| 6 | Расстояние от продольных срезов до кнопок 10 мм 31 мм | 1 |  |
| 7 | Расстояние от коротких срезов до кнопок 5 мм 31 мм | 1 |  |
| 8 | Качество пришивания кнопок с лицевой стороны да/нет | 2 |  |
| 9 | Качество пришивания кнопок с изнаночной стороны да/нет | 2 |  |
| 10 | Аккуратность работы дшнет | 2 |  |
|  | Итого | 20 |  |