# Практическая работа по моделированию швейных изделий 6 класс

Моделирование фартука

1. Внимательно прочитайте описание модели фартука и рассмотрите эскиз.
2. Выявите различия между базовой моделью фартука и заданной моделью. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона на базовую модель (3 столбец таблицы) и обозначьте свои действия по моделированию на базовой модели. Используйте для этого стрелки, значки, слова. Все действия по моделированию запишите в строчки второго столбца таблицы.
3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
5. Аккуратно наклейте детали выкройки на лист «Выполнение моделирования фартука».
6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зскиз и **описание** модели | Операциимоделирование | Нанесение модельныхлиний |
|  | Действия ПО |  |
|  | моделированию: |
|  | 2.  |
| Фартук из хлопчатобумажной |  |
| набивной ткани с цельнокроеным |  |
| нагрудником. На фартуке |  |
| расположено два кармана. |  |
| Нижний срез фартука и нижние |  |
| срезы карманов имеют |  |
| закругленную форму. Верхний |  |
| срез карманов отделан тесьмой. |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий оценки | Количествобаллов | По факту |
| Нанесение линии цельнокроеного нагрудникаGOГЛilGHO ЭGКИЗ И ОПИGіlНИЮ MOДeЛИ | 2 |  |
| Изменение лекала кармана согласно эскизу иописанию модели | 2 |  |
| Изменение формы нижнего среза фартукаGOГЛilGHO ЭGКИЗ И ОПИGіlНИЮ MOДeЛИ | 2 |  |
| Выполнение полного комплекта деталей(фартук с нагрудником, карманы, бретели, пояс) | 4 |  |
| Указание названий деталей выкройки | 2 |  |
| Указание количества деталей выкройки | 1 |  |
| Указание направления долевой нити на деталях | 2 |  |
| Обозначение сгибов и линий середины | 2 |  |
| Указание припусков на обработку срезов | 1 |  |
| Аккуратность выполнения работы | 2 |  |
| Итого | 20 |  |