# Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

5 класс

**Изготовление** брелока из фетра

# Задание Материалы

Изготовить из фетра брелок в виде гриба для 1. Фетр красный. ключеи 2. Фетр белый.

1. Красная лента или тесьма.
2. Белые и красные нитки

Брелок(от фр. *breloque) —* аксессуар, украшение, выполненное виде подвески на цепочке, браслете, кольце для ключей и др. Обычно используется в декоративных и рекламных целях. Брелок можно сделать из таких материалов, как кожа, металл, полимерная глина, атласные ленты, цепочка с бусинками, пуговками, бисер, фетр и др.

# Последовательность выполнения задания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Название операции** | **Графическое изображение** |
| 1 | Выкроить из красного фетра дведетали гриба (без припусков на швы). |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Выкроить из белого фетра 2 деталиножки гриба (без припусков на швы). |  |
|  | Вырезать из белого фетра 3-4К]З **ЖОЧКі1** ДЛЯ ДeKO]3И]3OBi1HHЯшляпки гриба. |  |
| 4 | Кружочки из белого фетраналожить на верхнюю деталь шляпки гриба и нашить прямыми стежками ниткой белого цвета. |    |
| 5 | Детали ножки гриба сложить другG Д]З ГОМ И COeДИHИTЬ П]ЗЯМЫМИстежками ниткой белого цвета. |    |
| 6 | Ножку гриба наложить нанижнюю деталь шляпки гриба и прикрепить прямыми стежками ниткой белого цвета. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Ленточку сложить пополам иналожить на нижнюю деталь шляпки грибка. Прикрепить ниткой белого цвета. |  |
| 8 | Детали шляпки гриба сложить другG Д]З ГОМ И COeДИHИTЬ П]ЗЯМЫМИстежками ниткой красного цвета. Стежки обязательно должны проходить по ножке гриба и по ленточке. |   |
| 9 | На нижней детали шляпки грибаудалить стежки прикрепления ножки гриба и ленточки, выполненные белыми нитками |  |



Карта **поопера Uионного контроля**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Критерии оценки** | Количествобаллов | Пофакту |
| 1 | Качество раскроя деталей гриба (симметричность,ровность краев деталей) | 3 |  |
| 2 | Качество шва соединения кружочков из белогофетра со шляпкой (равномерность стежков, одинаковое расстояние от краев до шва) | 3 |  |
|  | Качество соединения деталей ножки гриба(равномерность стежков, одинаковое расстояние от краев до шва) | 3 |  |
| 4 | Качество соединения деталей шляпки гриба(равномерность стежков, одинаковое расстояние от краев до шва) | 3 |  |
| 5 | Качество прикрепления ножки гриба к шляпке | 3 |  |
| 6 | Качество прикрепления ленты к шляпке | 2 |  |
| 7 | Аккуратность работы | 3 |  |
|  | Итого | 20 |  |