ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2017/2018 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 7-8 КЛАСС

За каждый правильный ответ участник получает один балл. Если тест выполнен неправильно или только частично — 0 баллов.

Ответы на тестовые задания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | В |
| 2 | Б |
| 3 | В |
| 4 | Руку, согнутую в локте поставить на губки тисов и концами пальцевдостать подбородка, не сгибаясь при этом. |
| 5 |  |
| 6 | В |
| 7 | А |
|  | В |
| 9 | А |
| 10 | А |
| 11 | А |
| 12 | Г |
| 13 | А |
| 14 | В |
| 15 | Б,Г,Е |

Оценка творческого задания

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание верного ответа*(допускаются иные формулировки ответа)* | Количество баллов |
| Подбор наиболее оптимального для изделия материала изготовления: ...Выбор размеров заготовки: | 1 6. |
| Выполнение эскиза проектируемого изделия:* выполнение эскиза в масштабе;
* выполнение элементов эскиза при помощи чертежных линий (линии контура - сплошной основной толстой; размерные линии - сплошной тонкой; осевая линия - штрих-пунктирная тонкая и т.д.);
* указание на эскизе габаритных размеров, достаточных для изготовления изделия.
 | 2 6. |
| Технологическая карта с необходимыми разделами (номер операции,наименование технологической операции, эскиз, инструменты и оборудование).Перечень необходимых технологических операций по изготовлению изделия (подбор заготовки, разметка, строгание, пиление, чистовая обработка, декоративная отделка).Эскиз изделия, отражающий содержание технологической операции.Инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия (столярный верстак, линейка, ножовка по дереву, рубанок, напильники, шлифовальная шкурка). | 6 6. |
| Варианты декоративной отделки готового изделия: чистовая обработка,выжигание, роспись, покрытие лаком и т.д. | 1 6. |
| Итого: | 10 6. |